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Instrucción de trabajo
Plantilla para el puesto de trabajo: letra de 14 puntos al imprimir, tabla en lugar de texto corrido, recuadro para imagen. Borre el texto de ayuda en cursiva al llenarla. QM-Guru Academia, curso «Procedimientos e instrucciones de trabajo».
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Objetivo (una frase)
¿Qué error se evita? Ejemplo: ninguna pieza sale del puesto de inspección sin las tres medidas dentro de tolerancia.
Aplica a
Puesto / máquina / grupo de productos. Ejecución: [puesto]. Liberación en caso de desviación: [puesto].
Pasos
Secuencia, valor nominal con tolerancia, inspección, herramienta. Una frase por paso.
	N.º
	Paso
	Cómo
	Valor nominal / inspección
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Qué hacer si…
Desviación → apartar la pieza (etiqueta roja) → llamar a [puesto] → registrar en la lista de registro de no conformidades. No se sigue trabajando sin decisión.
Imagen
Foto del estado correcto con marcas (flechas, círculos, valores nominales en la imagen): insértela aquí o péguela enmicada junto a la instrucción.
	[Imagen: estado correcto con marcas]

	



Documentos relacionados
Plano con revisión, equipo de medición (código), ficha de proceso, muestra límite.

Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.




